[bookmark: _Hlk236059930]八尾市放課後児童室プリンタ機器等納入業務 仕様書(案)

１．概要
（１）件名
八尾市放課後児童室プリンタ機器等納入業務（以下、「本業務」という。）

（２）趣旨
現在、八尾市放課後児童室にて使用しているプリンタは導入後５年以上が経過し、老朽化が進んできたため、入れ替えを行う。

（３）業務範囲
放課後児童室用プリンタの調達
(1) 八尾市放課後児童室 27地区分を調達
	
	地区名
	納入先住所

	１
	八尾地区
	八尾市本町1-1-65　旧八尾幼稚園内

	２
	山本地区
	八尾市山本町北2-6-39　山本小学校内

	３
	用和地区
	八尾市山城町3-1-46

	４
	久宝寺地区
	八尾市久宝寺2-4-6　旧久宝寺幼稚園内

	５
	龍華地区
	八尾市東太子1-6-12　龍華小学校内

	６
	大正地区
	八尾市太田3-183　大正小学校敷地内

	７
	安中地区
	八尾市陽光園2-7-33　安中小学校敷地内

	８
	竹渕地区
	八尾市竹渕東4-1　竹渕小学校内

	９
	南高安地区
	八尾市恩智北町4-650　南高安小学校敷地内

	10
	高安地区
	八尾市千塚2-25　高安小中学校内

	11
	曙川地区
	八尾市八尾木東2-28　曙川小学校内

	12
	北山本地区
	八尾市福万寺町2-1　北山本小学校内

	13
	南山本地区
	八尾市山本町南7-1-9　南山本小学校内

	14
	志紀地区
	八尾市志紀町西1-3　プレハブ棟

	15
	高美地区
	八尾市高美町3-1-26　高美小学校内

	16
	長池地区
	八尾市長池町2-52-2　長池小学校内

	17
	東山本地区
	八尾市東山本町9-3-33　東山本小学校内

	18
	美園地区
	八尾市美園町2-51-1　美園小学校敷地内

	19
	永畑地区
	八尾市永畑町1-2-27　永畑小学校敷地内

	20
	刑部地区
	八尾市刑部3-29-1　刑部小学校敷地内

	21
	高美南地区
	八尾市高美町6-1-11　高美南小学校内

	22
	西山本地区
	八尾市西山本町3-5-25　西山本小学校内

	23
	高安西地区
	八尾市高安町北4-15　高安西小学校内

	24
	曙川東地区
	八尾市曙川東8-136　曙川東小学校内

	25
	亀井地区
	八尾市亀井町1-4-1　亀井小学校敷地内

	26
	上之島地区
	八尾市上之島町北3-22-1　上之島小学校内

	27
	大正北地区
	八尾市西木の本4-1-6　プレハブ棟


(2) 設置場所は各学校の放課後児童室とする。
(3) 配線及び電源は既存の設備を使用する。
(4) 本業務で調達するプリンタの設定作業
(5) 既存パソコン等へのドライバインストール等の設定作業
(6) 設定等に関するドキュメント及び作業手順書の作成
(7) 既存プリンタの回収
（参考）現在の放課後児童室の機種及び台数
リコー社製 SP　2300SFL：各地区　1台（計 27 台）

（４）契約について
本業務の契約内容は、本仕様書に基づくプリンタの納入（設定等必要な全作業を含む）となる。ただし支払いについては、本市における確認作業を経た後に、本市が別にリース契約を締結する者が一括して払う。

２．プリンタ仕様
本業務にて調達するプリンタの各要件及び印刷するパソコン環境は以下のとおりとする。各地区には同一製品を納入すること。
（１）ハードウェア要件
・A4対応カラーレーザープリンタであること。
・解像度2400×600dpi以上であること。
・最大印刷速度は31枚/分(片面A4)以上であること。
・ファーストプリントはカラーモノクロ共に11秒以下であること。
・ウォームアップタイムは電源投入時27秒以下、スリープモード時14秒以下であること。
・両面印刷が可能であること。
・給紙カセットは、A4～A6用紙を250枚以上収納可能なものを1段装備すること。また、必要に応じて給紙カセットは増設できること。
・給紙枚数は250枚以上とすること。
・512MB以上のメモリを搭載すること。
・インターフェースは、LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 共有）およびUSB2.0を搭載すること。
・Windows10以降のOSに対応していること。
・本体のサイズは幅410×奥行480×高さ490以内とする。
・重量は本体に消耗品をセットした状態で30kg以下とする。
・トナーカートリッジとドラムユニットが分かれており、それぞれ別々に購入できること。
・消耗品(トナーカートリッジおよびドラムユニット)は使用者にて交換ができること。
・初期導入時のトナーが付属していること。
・そのほか下記の機能を有していること。
　　○コピー機能
　　○FAX機能
　　○スキャン機能

（２）ソフトウェア要件
・本業務にて調達するプリンタに必要なドライバを準備すること。

（３）プリンタの設定
・既存の電源コンセントおよびLANケーブルを用いて有線 LAN 接続を行うこと。
・本市より提供するIPアドレス等のネットワーク情報の設定を行うこと。
・プリンタ本体にプリンタ名およびIPアドレスのテプラを貼ること。
・コピー機能、FAX機能、スキャン機能も利用できるように設定すること。

（４）端末の設定
・プリンタドライバをインストールし、既存PCからプリンタを認識できること。
・テスト印刷を行い、印刷の可否を確認すること。
・コピー機能、FAX機能、スキャン機能も利用できるように設定すること。

３．納入場所及び機器の納入について
①納品にあたっては本市と事前に日時・設置場所等の打ち合わせを十分に行うこと。
②梱包材等はすべて持ち帰ること。
③プリンタのマニュアルは各地区に納品すること。
④既存プリンタは、令和９年３月31日までに回収すること。

４．保守体制
①本業務にて調達するプリンタについて、定期交換部品の交換も含め導入後５年間はオンサイトでの保守対応を行うこと。
②連絡窓口を一元化し、迅速な保守対応を行うこと。納入したプリンタ本体及びソフトウェアに起因する障害については、セットアップ及び納入作業終了後も無償にて速やかに対応すること。

５．納入期限
令和９年２月26日

６．その他
　　この仕様書で定めのない事項については、委託者と受託者が協議のうえ決定する。

以上

